|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**   |  | | --- | | 1. Yetkinizin olmadığı işi/işleri yapmayınız; | | 1. Bir arkadaşınız güvencesiz çalışıyorsa, kendisini uyarınız. Güvencesiz çalışmaya devam ettiği takdirde derhal ilgilileri uyarınız; | | 1. Temizlik ve düzen iş kazalarının çıkmasını önler; | | 1. Arkadaşlarınız ile şakalaşmayınız; | | 1. Ağır yükleri uygunsuz şekilde kaldırmayınız; | | 1. Bir yere ulaşmak için, uygun merdiven ya da platform kullanılmalıdır. Uydurma tertibat tehlikelidir; | | 1. Özellikle elektrikli ekipmanın üzerine damlayan sıvılar ve su borularından gelen sızıntılar tehlikelidir. Derhal bakım yapılmalıdır; | | 1. Temizlik, yağlama, ayar ya da tamirden önce makinenin durdurulması şarttır; | | 1. Elektrikle çalışan makinelerin kontrol ve tamirden önce, şalterleri kapatılmalı ve bir başkasının açmaması için önlem alınmalıdır; | | 1. Elektrik panoları, sigortalar ve şalterler ile yetkili ve sorumlu elektrikçiler ilgilenir.Bir başkası bunları açamaz, kurcalayamaz; | | 1. İşyeri sınırları içinde alkol ve uyuşturucu bulundurmak ve içmek, işyerine alkollü ve uyuşturucu almış olarak gelmek kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda söz konusu kişinin cezası işten çıkarmadır; | |  | | 1. Kapı çıkışlarını, koridorları, merdivenleri çıkışı önleyecek şekilde kapatmayınız. Yangın istasyonlarının önü daima kullanmaya hazır bulundurulmalıdır. | |  | | 1. İstif araçlarının yanına ve üstüne binmek, asılmak yasaktır. Hareket halinde bulunan bu gibi araçlara sadece yetkililer binebilir; | | 1. Kulak arkasında, ağızda ya da cebinizde ucu keskin takım, kalem ve çeşitli aletler taşımak zararlıdır. Her şeyi yerli yerinde bulundurun; | | 1. Yağlı, tinerli bez parçalarını, kâğıtları vb. çöpleri tasnif edilmiş çöp kutularına atınız. Çekmece ve dolaplarınızı temiz bulundurunuz; | | 1. Çalışma alanı içi ve dışı dahil ulaşım yollarında hiçbir engel bulunmamalı ve güvenli bir hareket için gerekli alan olmalıdır; | | 1. Parlayıcı, patlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerle çalışan bölümlerde sigara içilmesi, kibrit, çakmak veya benzeri yakıcı maddeler ve cihazlar kullanılmamalı ve bulundurulmamalıdır. | |  | | 1. Yangın söndürme sistemleri ve cihazların kullanımını engelleyecek şekilde bunların önlerine veya yakınına hiç bir malzeme depolanmamalı ve yığılmamalıdır; | |  | | 1. Aşınmış veya kırılmış döşemeler, merdiven basamakları, korkuluklar derhal yetkililere bildirilmelidir; | | 1. Çalışılan operasyon için makine üzerlerinde tanımlanmış koruyucu malzemeler ve ekipmanlar mutlaka kullanılmalıdır; | | 1. İşletme içindeki uyarıcı levhalara mutlaka uyulacaktır; | | 1. İş kazası potansiyeli ya da emniyeti tehlikeye atacak bir durumla karşılaşıldığında mutlaka ilgililere haber verilecektir; | | 1. Dalgınlık ve uyku veren yan etkisi olan ilaç kullananlar dikkat gerektiren işlerde çalışmayacak durumu üstlerine bildireceklerdir; | | 1. Ortamda farklı bir koku duyulduğunda itfaiyeci, bakımcı ve üst amire haber verilecektir; | | 1. Herhangi bir yerde onarım yaparken uzatma kablosuyla elektrik çekmek gerektiğinde kablonun insanların ve araçların geçeceği yoldan geçmemesine dikkat edilmeli, kablo zarar görmeyecek bir güzergah seçilmelidir; | |  | | 1. Makinelerin üzerindeki sensörler hiç bir şekilde kaldırılmayacak, bu şekilde çalışılmayacaktır; | | 1. Butonla çalışan makinelerde buton bantlanarak çalışılmayacaktır; | | 1. Basınçlı gaz tüpleri yağlı ellerle açılıp kapatılmayacaktır; | | 1. Kendi emniyetiniz için amirleriniz tarafından verilen talimatlara uyunuz; | | 1. Kullanmasını bilmediğiniz veya az bildiğiniz makine ve cihazları kullanmayın; | | 1. Makine ve cihazları kullanmadan önce emniyetli çalışıp çalışılmadığını kontrol edin; | | 1. Kullandığınız makine ve ekipmanın kullanma kılavuzlarında ve talimatlarında belirtilen kurallara uygun olarak çalışın; | | 1. Kullanmakla sorumlu olduğunuz makine ve ekipmanı ilgilisinden başka kimsenin kullanmasına izin vermeyin; | | 1. Yapılan çalışma esnasında kullanılan makine ve ekipmanları çalışma sonrasında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olarak uygun yerlerde muhafaza edin; | |  | | 1. İş ahlakını ve çalışma disiplinini ön planda tutarak hem kendinizi hem de başkaları için tehlikeli/rahatsız edici hareketleri yapmayın; | | 1. Elektrikli el aletleri ile çalışırken kabloların sağlam olduğuna ve zedelenmemiş olduğuna dikkat edin. İş bitiminde el aletlerinin fişini prizden mutlaka çekin; | |  | | 1. Makine ve teknik cihazlarda tehlike arz eden durumlarda gerekli önlemleri aldıktan sonra ilgililerine derhal haber verin; | | 1. Bakımını veya tamirini yaptığınız makine, teçhizatın bakımdan önce elektrik bağlantılarının kesilmesi, gibi gerekli güvenlik tedbirlerini alın; | | 1. Elektrik prizine makine ve ekipmanların fişini takarken ve çıkarırken dikkatli olun ve aşağıdaki resimlerdeki tutuş şekline dikkat edin; | | 1. Çıkabilecek yangın durumları için yangın söndürme cihazlarının yerini ve kullanılış şeklini öğrenin; | | 1. Çalışma sahası içindeki uyarı ve ikaz levhalarına dikkat edin; | | 1. Merdivenlerde iniş çıkışlarınıza dikkat edin; | |