|  |
| --- |
| **GENEL KURALLAR**   1. İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır. 2. İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır. 3. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafımıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır. 4. Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın, amirinizin verdiği emirlere uyun. 5. İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı (İkaz) levhaları tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyulacaktır. 6. Uyarı (ikaz) levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değiştirilmeyecektir. 7. İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları, örneğin: baret (miğfer), emniyet (güvenlik) kemeri, lastik çizme, gözlük ........vs’yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz yetkiliye haber ve bilgi vererek yenisini talep ediniz. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan işbaşı yapmayın. 8. Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak surette güvenlik kemerini belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde, ambardan kendir halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave kendir halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın. 9. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanın, muhafaza edin. 10. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında ambara teslim edin. 11. Beraber çalıştığınız işçi arkadaşları ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın. 12. İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, gelişi güzel atmayın ve ortalıkta bulundurmayın. 13. İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmayın. 14. Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çalışacağınız zaman ilk önce işyeri ilgili ve sorumlulardan çatı merdiveni temin edin ve bunu kullanın ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışmayın. 15. Üretim çalışmaları sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar sökmeyin. 16. Üretim sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın. 17. Üretim sahası içerisinde şaka yapmayın. 18. Yürürken önünüze bakın. 19. Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin. 20. Kuvvetli rüzgar alan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmayın. 21. Üretim sahası içerisinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi yerlere kati surette girmeyin. Üretim sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin. 22. Sahadan izinsiz ayrılmayın. İşyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul etmeyin. 23. Meydana gelebilecek en ufak iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına mutlaka haber verin.   **YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR**   1. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içmeyin, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın. 2. İşyerinde meydana gelen en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililerine haber verin. 3. Yağ, akaryakıt, boya veya kimyasal maddeler gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın. 4. Parlayıcı sıvılar, yağlar ve boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, korbon tetraklorür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın. 5. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarından çıkan yangınlarda, karbondioksitli, bikarbonat tozu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazı kullanın.   **KAZI İLE İLGİLİ KURALLAR :**   1. Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya su yolu, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız taktirde kazı işlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin. 2. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, derhal buradan uzaklaşın. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin. 3. Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalışma mahallini terk edin. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin. 4. Bir buçuk metreden daha derin olan kazı işlerinde, el merdivenleri ile inip-çıkın. 5. Derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal iplerini yanınıza alın ve kullanın. Temiz hava sağlanmadıkça çalışmayın. 6. Kazı işlerinde yağış sırasında çalışmayın. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışın. 7. Islak elbise ile çalışmayın. 8. Su içinde çalışmanız gerekiyorsa çizme kullanın. 9. Kazıdan çıkan atıkları, kazı kenarından en az bir metre uzağa atın. 10. Kazı sahası içinde, çalışma dışında bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uyumayın. 11. Kazı sırasında ters şev vererek üst tarafı göçertmeyin. 12. Kazının üst kenarında bulunmayın. 13. İş makinalarının hareket alanı içine girmeyin ve yaklaşmayın. 14. İş makinaları üzerine kati surette binmeyin. Bu gibi makinaların üzerinden operatörden başkası bulunamaz.   **MERDİVEN İLE İLGİLİ KURALLAR**   1. Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır. Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak bulunmayacaktır. 2. El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir. 3. Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.   **MAKİNALAR İLE İLGİLİ KURALLAR**   1. Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verin. 2. Arızalı alet, cihaz, makina ve tezgah kullanmayın. 3. Çalışan makinaya el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makina çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya bakım işlemine girişmeyin. 4. Makina durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda, makinaya ait koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makinayı çalıştırmayın veya kullanmayın. Makinanın Çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyun.   **AĞIR YÜKLER İLE İLGİLİ KURALLAR**   1. Yük taşınan araçlar ile kapasitesinden daha fazla yük taşımayın. 2. Yük araçlarına yolculuk amacıyla binmeyin. 3. Yük araçları çalışırken kesinlikle işlem yapmayın. 4. Yük indirip bindirilirken gerekli güvenlik tedbirini almadan yaklaşmayın.   **ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR**   1. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veya yetkiliye haber verin. 2. Sorumlu ve sertifikalı elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili olarak uğraşamaz. Yasak ve tehlikelidir. 3. Pano veya tabloya müdahale edilmesi için pano veya tablo üzerine, çevresine hiçbir şey koymayın. 4. Pano veya trafo çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır. 5. İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın ve dokunmayın. Ayrıca, bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın. Ölüm tehlikesi vardır. 6. Hat, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve alanlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler; örneğin; sigorta buşonu değişmesi .........vs., ancak sorumlu ve yetkili ve sertifikalı kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır. 7. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi yapabilir. Bakım, Onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter ve buna benzer elemanların takılması veya değiştirilmesi ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati surette bu işlerle uğraşamaz. 8. Sorumlu ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın. Topraklanmaya dokunmayın. 9. Şalteri devreden çıkarın sonra fişi çekin veya sokun. 10. Yer altındaki elektrik kablolarına, boru veya kazık çakmak veya başka bir işlem yapmak kati surette yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır.   **ELEKTRİKLİ EL ALETLERİNİN KULLANIMLARINDA UYULACAK KURALLAR**   1. Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin. 2. Güvenlik topraklanması arızalı olan aleti kullanma. 3. Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (42 volt) çalış. 4. Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanma. 5. Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışma. |