|  |
| --- |
| **GENEL KURALLAR**  Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlara, yapılan risk analizi ve sahada mevcut şartlara bağlı olarak İSG Uzmanı ve İSG Temsilcisi karar verilerek Genel Müdür onayına sunulur.  **İŞ ELBİSESİ:**   * İş elbiseleri temiz ve düzgün görünümde olmalıdır; * Bele tam oturmayan pantolonlar için uç kısmı uzun olmayan kemer kullanılır. İp, ambalaj malzemesi, bez parçası vb. malzeme kemer olarak kullanılmaz; * Keskin veya sivri uçlu eşya ile parlayıcı ve yanıcı sıvılar cepte taşınmaz.   **KORUYUCU BARET:**   * İş elbiseleri temiz ve düzgün görünümde olmalıdır. * Bele tam oturmayan pantolonlar için uç kısmı uzun olmayan kemer kullanılır. İp, ambalaj malzemesi, bez parçası vb. malzeme kemer olarak kullanılmaz. * Keskin veya sivri uçlu eşya ile parlayıcı ve yanıcı sıvılar cepte taşınmaz.   **GÖZLÜK VE GÖZLERİN KORUNMASI:**   * Saha güvenlik kurallarında belirtilen yerlerde, ikaz levhaları tehlike nedeniyle gözlük kullanılması belirtiliyorsa alanlara girenler koruyucu güvenlik gözlükleri kullanmalıdır. * Kullanılan gözlüklerin yanları delikli olmayacak, çapak kaçmaya neden olabilecek gözlükler kullanılmayacaktır. * Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme vb. fazla ışıklı işlerde çalışan işçiler; meydana gelen ışınlardan gözleri koruyacak nitelikte renkli malzemeden yapılmış koruyucu yüz siperlikleri veya gözlükler kullanmak zorundadır. * Gözlük camı ve çerçevesi kirlendiği zaman ılık sabunlu su ile temizlenir. * Camlar olabildiğince az silinir, hafif hafif silkerek kurutulur. * Camlar kuru iken silinmez camların çizilmemesi için silme işlemi pamuklu bez yardımı ile yapılır. * Gözlükler kullanılmadığı zaman tozlu ve pis yerlere camları temas edecek şekilde bırakılmaz.   **ELDİVENLER VE ELLERİN KORUNMASI**:   * Çalışanlar yapılan işe göre uygun iş eldivenleri giymek zorundadır. * İş eldivenleri, saha ihtiyaçlarına göre, kullanılan malzemelerin özelliklere göre olacaktır. * Dönen aksamı bulunan tezgâh ve cihazlarla çalışanlarda eldiven kullanılmaz. * Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçiler işe dayanıklı malzemeden yapılmış eldiven kullanacaktır. * Yüksek gerilim altında çalışacak elektrikçiler, o bölgedeki gerilimden etkilenmemeleri için gerilim değerine uygun kauçuk eldiven kullanacaktır. * Kaynakçılar ısıya ve yanmaya dayanıklı kaynakçı eldiven kullanacaktır.   **AYAKKABILAR VE AYAKLARIN KORUNMASI:**   * Hammadde sahaları, bakım üniteleri, yardımcı işletmelere ait sahalarda çalışan tüm personel çelik burunlu iş güvenliği ayakkabısı giyeceklerdir. * Ayakkabılar bakımlı olmalıdır. Patlak, yırtık, dikişi kopmuş, tabanı yarılmış, delinmiş olmamalıdır. * İş ayakkabıları kullanırken gerek tabanına gerekse üst deriye bulaşan kirler ve diğer bulaşmış maddeler (yağ, kimyasal madde vb.) nemli bir bezle silinerek düzenli olarak temiz bulundurulmalıdır. * Ayakkabıların temizlenmesinde keskin aletler veya malzemeler kullanılmaz. * Boyanabilen deriden yapılmış ayakkabıların üstü kuruduğunda ve / veya belli aralıklarla uygun ayakkabı boya ve cilasıyla boyanmalıdır. * Ayakkabılar topuğuna basılarak pabuç gibi kullanılmaz, çorapsız giyilmez. * İş ayakkabıları orijinal şekilleri bozularak (çelik parmak koruyucu çıkartılarak) kullanılmaz. * Su ile yapılan temizlik işlerinde, su jeti ile yıkama işlerinde, yıkama ve temizlik işlerinde, zeminin ıslak ve sulu olduğu yerlerde, inşaat çalışmalarının gerekli olan işlerinde çelik burunlu çizmeler kullanılacaktır.   **KULAK KORUYUCULARI VE KULAKLARIN KORUNMASI**:   * Saha içerisinde 85 DB’ nin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişilerin kulak koruyucuları kullanması zorunludur. * Kullandırma ve denetimini bölüm sorumluları ve İSG Uzmanı ve İSG Temsilcisi yapacaklardır. * Kulak tıkaçları kulak deliğine iyi oturmalı, temas noktalarından ses ve gürültü geçirmemelidir. * Kulak tıkacı sertleştiğinde, şekli bozulduğunda, küçüldüğünde, temizlenmeyecek kadar kirlendiğinde yenisi ile değiştirilmelidir. * Kulak koruyucuları kullanılmadıkları zaman kaplarında saklanmalıdır. * Kulak tıkacı dış kulak kanalından çıkartılırken yavaş hareketlerle bükülerek çıkartılmalıdır. Hızlı çıkarma, kulak zarında hasara sebep olabilir. * Kirli kulak koruyucuları kesinlikle kullanılmamalı ve temizlenmelidir. * Kulak koruyucusunun temizliğinde dezenfektan, kimyasal maddeler, çözücüler kullanılmamalıdır.   **TOZ MASKELERİ**:   * Toz maskesi kullanımı solunum yolu hastalıklarının önleme amaçlı kullanılır. * İşletme içerisinde belirtilen yerlerde ve işaret levhası ile belirtilen yerlerde toz maskesi kullanılmalıdır. * Kullanım öncesi toz maskesinin elastik bantları kontrol edilmelidir. Yüzü fazla sıkmamalıdır. * Elastik bandı kopuk maskeler kullanılmamalıdır. * Tozdan veya ortamdan deformasyona uğrayan maskeler yenisi ile değiştirilmelidir. * Toz maskesi her kişiye özeldir. Bir başkasının kullandığı toz maskesi kullanılamaz. * Toz maskeleri kullanıldıktan sonra özelliğini yitirmediyse bir sonraki kullanım için naylon torba içerisinde saklanmalıdır. * Toz maskelerinin toplu saklanmasında sağlık bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir. * Yıkanabilir tip toz maskeleri dışındaki toz maskesi yıkanmaz, hava tutulmaz.   **EMNİYET KEMERLERİ**:   * Yerden 120 cm yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanınız. * Kullanmadan önce kesik ve kusurlu bulunup bulunmadığı perçin ve dikişlerinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kusurlu kemerler kesinlikle kullanılmayarak ilgililere haber verilmelidir. * Emniyet kemerleri, kromlu kalın kösele kayışlarından veya keten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olmalıdır. * Emniyet kemerleri, en az 12 cm. genişliğinde ve 6 mm kalınlığında uygun malzemeden yapılacak ve taşıma yükü, en az 1150 kg. olmalıdır. * Emniyet kemeri kullanılacak alanda kemere engel olacak materyaller ortadan kaldırılmalıdır. |