|  |
| --- |
| **Çalışan Güvenlik Görevlilerine Yönelik Öneriler**  Banka, PTT görevlileri, karantina merkezleri vb. yerlerde güvenlik görevlileri, COVID-19  açısından düşük ve orta riskli alanlarda çalışmaktadır. Bir metreden uzak temas( Düşük riskli çalışma alanı) Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle birim kan yoksa ,kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az **1** metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. .1 metreden uzak durulacaksa sadece maske yeterlidir. Bir metreden yakın temas (Orta riskli çalışma alanı) Üst araması yapılacaksa **1** metreden yakın temas olasılığı vardır. Aşağıdaki kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır.  Maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır .El hijyeni sağlanmalıdır.  **»**Yukarıda kullanılması gerektiği belirtilen ekipmanlar görevlinin aktif olarak görevini yaptığı sırada kesintisiz olarak kullanılmalıdır.  **»**Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunulmamalı ve el hijyenine özen gösterilmelidir.  **»** Görevlinin iş mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan ekipman çıkartılır ve uygun şekilde evsel atık kutusuna atılır.  **»**İş mahallinde aktif mesaiye dönülürken yeni kişisel koruyucu ekipmankullanılır.  **»**Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir.  **»**Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)’nın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir. Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır.  **»**Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalıdır. El hijyeni en az 20 saniye su ve sabunla el yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama ile sağlanır.  **»**Kolay ulaşılabilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.  **»**Kullanılan malzemeler çıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmamalıdır. |