Cisco Unified IP Telefon 6945

****

İçindekiler:

1. Tuşlar
2. Çevir
3. Cevapla
4. Sessiz
5. Sesli Posta
6. Tümünü İlet
7. Beklet
8. Konferans
9. Aktarma
10. Arama Geçmişi
11. Dizinler
12. Paylaşılan Hatlar
13. Ayarlar
14. Gezinti
15. İpuçları

1-Tuşlar

|  |  |
| --- | --- |
|  | Uygulamalar |
|  | Kişiler |
|  | Mesajlar |
|  | Aktar |
|  | Beklet |
|  | Konferans |
|  | Ses |
|  | Hoparlör |
|  | Sessiz (Mute) |
|  | Kulaklık |
|  | Gezinti çubuğu ve seçim tuşu |

2-Çevir

Arama yapmak için ahizeyi kaldırın ve bir numara çevirin. Veya aşağıdaki yollardan birini deneyin.

Son numarayı tekrar arayın

Tekrar Ara yazılım tuşuna basın. İkincil hattınızdan tekrar arama yapmak için ilk önce hat düğmesine basın.

Hat kapalıyken arama yapma

1.Telefon boştayken bir numara çevirin.

2.Ahizeyi kaldırın veya şunlardan birine basın: hat düğmesi, Ara yazılım tuşu, kulaklık tuşu veya hoparlör tuşu .

Hızlı arama

Şunlardan birini yapın:

•Bir hızlı arama öğesi numarası seçin ve Hızlı Arama yazılım tuşuna basın.

•Telefon boştayken Gezinti çubuğunda aşağı oka basın, ardından hızlı arama öğesine giderek Gezinti çubuğunda bulunan yuvarlak Seç düğmesine basın.

•Hızlı arama tuşlarından birine basın (ekranınızın yanındaki uygun hat düğmelerinden birine atanmış olabilir).

3- Cevapla

Yeni çağrı uyarıları:

•Ahize üstünde yanıp sönen kırmızı ışık

•Yanıp sönen sarı renkli hat düğmesi

•Hareketli bir simge ve arayan kimliği

Aramayı kabul etmek için ahizeyi kaldırın. Veya yanıp sönen sarı renkli hat düğmesine, Cevapla yazılım tuşuna ya da ışığı yanmayan kulaklık veya hoparlör düğmesine basın.

Birden çok hat ile cevapla

Telefonda konuşurken farklı bir hattan arama gelirse, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı otomatik olarak beklemeye almak için yanıp sönen sarı renkli hat düğmesine basın.

Telefonunuz hat başına bir arama veya hat başına birden fazla arama seçeneklerini destekler.

4- Sessiz

1.Sessiz düğmesine basın.

Sessiz seçeneğinin açık olduğunu belirtmek üzere düğmenin ışığı yanar.

2.Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar Sessiz düğmesine basın.

5-Sesli Posta

Yeni mesaj uyarıları:

•Ahize üstünde sabit kırmızı ışık

•Teklemeli çevir sesi

•Telefon hattının yanında mesaj simgesi

Mesajları dinleyin

Mesajlar düğmesine basın ve sesli komutları izleyin.

Belirli bir hatta ait mesajları kontrol etmek için, önce hat düğmesine ardından Mesajlar düğmesine basın.

6-Tümünü İlet

Arama geldiği sırada, aktifken veya beklemedeyken, Yönlendir yazılım tuşuna basın.

Yönlendir, bireysel bir aramayı sesli postaya yönlendirir (veya başka bir numaraya).

Tüm gelen aramalarınızı farklı bir numaraya yeniden yönlendirmek isterseniz "Tümünü İlet" seçeneğini kullanın. Zil sesini kapatmak için bkz. "İpuçları".

Tümünü İlet

1.Gelen tüm çağrıları başka bir numaraya iletmek için, Tmn İlet yazılım tuşuna basın.

2.Bir telefon numarası girin (numarayı arama yaparken girdiğiniz şekilde girin) veya tüm çağrıları sesli postaya iletmek için Mesajlar düğmesine basın.

3.Telefon ekranınıza onay gelmesini bekleyin.

4.Arama iletmeyi iptal etmek için, İletim Kapalı seçeneğini belirleyin.

İletimi uzaktan veya ikincil bir hatta uygulamak için (eğer destekleniyorsa), Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarına gidin.

7-Beklet

1.Beklet düğmesine basın.

Beklet simgesi  belirir ve hat düğmesi yeşil renkte yanıp söner.

2.Beklemede olan bir aramaya devam etmek için, yeşil renkte yanıp sönen hat düğmesine veya Devam Et yazılım tuşuna basın.

8-Konferans

1.Bağlanan arama sırasında (beklemede olmayan), Konferans düğmesine basın.

2.Yeni arama yapın.

3.Konferans düğmesine veya Konferans yazılım tuşuna basın (katılımcı cevaplamadan önce veya sonra).

Konferans başlar ve telefon ekranında "Konferans" yazısı belirir.

4.Daha fazla katılımcı eklemek için aynı işlemleri tekrarlayın.

Tüm katılımcılar telefonu kapattığında konferans sona erer.

Hatlar arasında konferans

İki hattaki iki ayrı aramayı tek konferansta bir araya getirebilirsiniz (yalnızca birden fazla hatta sahip telefonlar).

1.Bağlanan arama sırasında (beklemede olmayan), Konferans düğmesine basın.

2.Diğer (beklemedeki) arama için hat düğmesine basın.

Konferans başlar ve telefon ekranında "Konferans" yazısı belirir.

Katılımcıları görüntüleme ve çıkarma

Konferans sırasında Ayrıntılar yazılım tuşuna basın. Bir katılımcıyı konferanstan çıkarmak için katılımcının üzerine gelin ve Kaldır yazılım tuşuna basın.

9-Aktarma

1.Bağlanan arama sırasında (beklemede olmayan), Aktar düğmesine basın.

2.Aktarım alıcısının telefon numarasını girin (ve hatlar arası).

3.Aktar düğmesi veya Aktar yazılım tuşuna basın (alıcı cevaplamadan önce veya sonra).

Aktarma tamamlanır.

10- Arama Geçmişi

Arama geçmişinizi görüntüleyin

1.Uygulamalar düğmesine basın.

2.Arama Geçmişi seçeneğini belirleyin. (Kaydırmak ve seçmek için Gezinti çubuğunu ve yuvarlak Seç düğmesini kullanın.)

3.Görüntülenecek hattı seçin.

Telefonunuz cevapsız, giden ve gelen son 150 aramayı gösterir.

4.Bir aramanın detaylarını görmek için aramaya gidin ve diğer yazılım tuşuna, ardından da Ayrıntılar seçeneğine basın.

5.Arama geçmişinize dönmek için Geri yazılım tuşuna basın. Uygulamalar menüsünden çıkmak için Uygulamalar düğmesine basın.

Yalnızca cevapsız aramaları görüntüleyin

1.Arama geçmişinizi görüntüleyin.

2.Cevapsız yazılım tuşuna basın.

Yalnızca giden aramalarınızı görüntüleyin

Telefon boşta ve tüm menüler kapalıyken, Gezinti çubuğunda yukarı oka basın.

Arama geçmişinizden arama yapın

1.Arama geçmişinizi görüntüleyin ya da cevapsız ve giden aramalarınıza gidin.

2.Bir listeye gidin ve ahizeyi kaldırın veya hat düğmesine, Ara yazılım tuşuna ya da Seç düğmesine basın.

Çevirmeden önce bir numarayı düzenlemek için şu yazılım tuşlarına basın: diğer > NumDüz.

11-Dizinler

1.Kişiler düğmesine basın.

2.Bir dizin seçin. (Kaydırmak ve seçmek için Gezinti çubuğunu ve yuvarlak Seç düğmesini kullanın.)

3.Bir arama ölçütü girmek için tuş takımını kullanın.

4.Gönder yazılım tuşuna basın.

5.Aramak için bir listeye gidin ve Ara yazılım tuşuna basın.

12- Paylaşılan Hatlar

Bir iş arkadaşınızla aynı hattı paylaşıyorsanız, hat düğmesi paylaşılan hattaki arama etkinliğini gösterir:

•Yanıp sönen sarı renk - Paylaşılan hatta gelen arama. Aramayı siz veya iş arkadaşınız cevaplayabilirsiniz.

•Sabit yanan kırmızı hat düğmesi - İş arkadaşınız paylaşılan hatta görüşme yapıyor.

•Yanıp sönen kırmızı hat düğmesi - İş arkadaşınız paylaşılan hatta bir görüşmeyi beklemeye aldı. Aramaya siz veya iş arkadaşınız devam edebilirsiniz.

13-Ayarlar

Ses Düzeyi

Ses düzeyi çubuğu, tuş takımının sol tarafında yer alır.

•Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken Ses Düzeyi çubuğuna basın.

•Zil ses düzeyini ayarlamak için Ses Düzeyi çubuğunda yukarı veya aşağı basın.

•Çalarken telefonu susturmak için Ses Düzeyi çubuğunda bir kez aşağı doğru basın. (Birden fazla basmak zil sesi seviyesini azaltır)

Zil Sesi

1.Uygulamalar düğmesine basın.

2.Şu seçeneği belirleyin: Tercihler. (Kaydırmak ve seçmek için Gezinti çubuğunu ve yuvarlak Seç düğmesini kullanın.)

3.Zil Sesi'ni seçin.

4.Gerekirse bir hat seçin.

5.Zil sesi listesinde gezinin ve örnek dinlemek için Oynat'a basın.

6.Bir seçimi kaydetmek için Ayarla ve Uygula seçeneklerini girin.

Ekran kontrastlığı

1.Uygulamalar düğmesine basın.

2.Şu seçeneği belirleyin: Tercihler. (Kaydırmak ve seçmek için Gezinti çubuğunu ve yuvarlak Seç düğmesini kullanın.)

3.Kontrast'ı seçin.

4.Gezinti çubuğunda yukarı ve aşağı basın.

5.Kaydet yazılım tuşuna basın.

14-Gezinti

Hat düğmeleri nerde?

Dört adet hat düğmesi vardır. İkisi ekranın sol yanında ve diğer ikisi de ekranın sağ yanında bulunur.

Telefon hatlarına atanmamış hat düğmeleri, hızlı arama ve diğer özellikler için kullanılabilir.

Yazılım tuşları nerde?

Ekranın alt tarafında dört adet yazılım tuşu düğmesi vardır. Daha fazla yazılım tuşu görüntülemek için diğer yazılım tuşuna basın.



Bir liste veya menüyü nasıl kaydırırım?

Gezinti çubuğunda yukarı veya aşağı oklara basın.



Ekrandaki kaydırma çubuğu, listede bulunduğunuz yeri gösterir.



Liste veya menüden bir öğeyi nasıl seçerim?

Öğe seçiliyken, Gezinti çubuğunun ortasındaki Seç düğmesine basın. Veya o öğeye karşılık gelen numarayı girmek için tuş takımını kullanın.



Bir menüden nasıl çıkarım?

Herhangi bir düzeydeyken menüyü kapatmak için, o özelliğe karşılık gelen düğmeye basın. Menü içinde bir düzey geri gitmek için Çık veya Geri yazılım tuşuna basın.

15- İpuçları

Birden fazla aramayı nasıl takip edebilirim?

Hat düğmesi renkleri, arama durumunu belirtir ve birden fazla aramayla başa çıkmaya çalıştığınızda, duruma hakim olmanıza yardımcı olur:

•Gelen arama: Yanıp sönen sarı

•Bağlı arama: Sabit yeşil

•Bekleyen arama: Yanıp sönen yeşil

•Paylaşılan hat uzaktan kullanımda: Sabit kırmızı

•Paylaşılan hat uzaktan beklemede: Yanıp sönen kırmızı

Zil sesini nasıl kaparım?

Telefon çalarken Ses Düzeyi çubuğunda bir kez aşağı doğru basın. Veya Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğinin telefonunuzda aktif hale getirilmesini sağlayın.Rahatsız Etmeyin, zil sesini kapar ve aramaları sesli postaya yönlendirir.

Değiştir yazılım tuşu ne işe yarar?

Değiştir, aramalar arasında geçiş yapmanızı ve bir aktarımı veya konferansı bitirmeden önce her katılımcıya bireysel olarak danışmanızı sağlar.

Hızlı aramalarımı nasıl ayarlarım?

Hızlı aramaları ayarlamak ve telefonunuz için birçok özelliği ve ayarı özelleştirmek için, Cisco Unified CM Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarına ulaşmak üzere bilgisayarınızda bir web tarayıcı kullanın.