|  |
| --- |
| **Sevkiyat Talimatı**  1.Paletlere hazırlanmış ürünler,forklift operatörünün dikkatlice,palet üstündeki ürünlere zarar vermeyecek ve devrilmeyecek şekilde,düzenli olarak konteyner ya da tıra yüklenmesinin sağlanması  2.Üretim Şefinin bilgisi olmadan herhangi bir yükleme yapılmaması  3.Üretim Şefinden gönderilecek ürün miktarını öğrenerek ona göre yükleme yapılması  4.Paleti kaldırma esnasında,forkliftin bıçağının çuvallara zarar vermemesine dikkat edilmesi  5. Yüklemenin aşağıdaki görseldeki gibi düzgün ve ürünler devrilmeyecek şekilde yapılması  6.Yükleme esnasında konteynera ya da tıra zarar verilmemesi |